# Tillbehörsinställning

Tillbehörsinställningen gör det möjligt att kompensera för verktygets fronttillbehör. Denna kompensering kan göras för varje åtdragningsprogram.

En operatör kan byta ett tillbehör med strömmen på och sedan välja ett åtdragningsprogram som är kalibrerat för det specifika tillbehöret.

Tillbehörskalibrering är tillgänglig för alla konventionella strategier utom för STwrench.

1. I Åtdragningsprograminställningar, ställ in Tillbehörskalibrering aktiverad på Ja

2. Klicka på Åtdragningsparametrar > Redigera

3. Klicka på startsteget.

4. Under Tillbehörskalibrering, ställ in Använda tillbehörskalibrering på Ja

5. Ställ in de nödvändiga parametrarna för Utväxlingsförhållande och Effektivitetskalibrering (se tabell nedan).

Parametrar för tillbehörskalibrering
Tillbehörsinställning | Beskrivning | Standard
--- | --- | ---
Utväxlingsförhållande för tillbehör | Tillbehörets utväxlingsförhållande behövs för att kompensera för vinkeln. Minimum: 0.5 Maximum: 100 Hylsans rotationshastighet = Verktygets varvtal/utväxlingsförhållande | 1.0
Effektivitetsinställning | Tillbehörets utväxlingsförhållande kombinerat med Effektivitetsinställningen behövs för att kunna kompensera momentet. Minimum: 0.5 Maximum: 1.0 Till exempel betyder 0,9 en effektivitetsförlust på 10 %. | 1.0