# 영점 위치 설정 - 10135

휴대용 공구의 경우, 영점 위치 설정 입력 신호를 통해 공구의 현재 위치를 홈 위치로 유지합니다. 조임 작업 중에 신호가 전송되면 자동으로 무시됩니다.

고정식 공구의 경우, 영점 위치 설정 입력 신호를 통해 공구의 현재 위치를 홈 위치로 유지합니다. 이 신호는 가상 스테이션에 관계없이 시스템의 모든 공구에 영향을 줍니다. 고정식 공구가 진행 중인 조임 작업에 사용 중인 경우 이 신호는 조용히 무시됩니다.

SoftPLC의 이름: IN_EXTERNAL_SET_ZERO_POSITION

신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | ---
이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 거짓

- 내부 I/O: 참

- 작업자 패널: 참

- 공구 기능: 거짓

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 참

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 참