# PVTH - Couple moyen de traînée haut

Outils
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Le dispositif de surveillance vérifie que toutes les valeurs de couple comprises dans la Longueur de fenêtre d'angle se trouvent en-dessous de la Limite haute.

La fenêtre d'angle débute aux degrés de l'angle définis dans Angle de départ en sens inverse à partir du point de coupure. Ceci couvre alors les degrés d'angle définis dans Longueur de la fenêtre d'angle en sens inverse. Si le champ Angle de départ est vide, la fenêtre d'angle commence au point de coupure. Les valeurs de couple utilisées pour la surveillance sont basées sur la valeur moyenne du couple, calculée sur un Nombre d'échantillons. Si l’angle total de l’étape est inférieur à l’angle de départ plus la longueur de la fenêtre d'angle, le dispositif de surveillance indique NOK.

Paramètre | Description
--- | ---
Angle de départ | Doit être >= 0
Longueur de fenêtre | Doit être > 0
Nombre d'échantillons | Valeur minimum = 1 Valeur maximum = 80
Limite haute | Couple le plus haut acceptable.