# Etapa rápida

La etapa rápida es una estrategia de apriete utilizada para reducir la dispersión de la precarga de la junta añadiendo una etapa inicial con un par y una velocidad determinados y reduciendo la velocidad objetivo en la etapa final.

Parámetro | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | ---
Primer par | Par objetivo para la primera etapa. |
Primer par | Par durante la primera etapa. | 80% del par objetivo
Primera velocidad | Velocidad objetivo para la primera etapa. |
Primera velocidad | Velocidad de la herramienta durante la primera etapa. | 50% del par máx. de la herramienta