# Ajuste do Acessório

Ajuste do acessório possibilita a compensação de acessórios frontais na ferramenta. A compensação pode ser realizada para cada programa de aperto.

Um operador pode intercambiar um acessório e em seguida selecionar um programa de aperto ajustado para o acessório específico.

Ajuste do acessório está disponível para todas as estratégias convencionais, exceto para o STwrench.

1. Em Tightening program settings (Definições de programa de aperto), defina Attachment tuning enabled (Ajuste de acessório ativado) como Yes (Sim)

2. Clique em Tightening parameters > Edit (Parâmetros de aperto > Editar)

3. Clique na etapa inicial.

4. Em Attachment tuning (Ajuste de acessório), defina Use attachment tuning (Usar ajuste de acessório) como Yes (Sim)

5. Defina os parâmetros necessários para Gear ratio (Relação de engrenagem) e Efficiency tuning (Ajuste da eficiência) (consulte a tabela abaixo).

Parâmetros para ajuste de acessórios
Ajuste do acessório | Descrição | Padrão
--- | --- | ---
Relação de engrenagens do acessório | O parâmetro Relação de engrenagem do acessório é necessário para compensar o ângulo. Mínimo: 0.5 Máximo: 100 Velocidade de rotação do soquete = Velocidade da ferramenta/relação da engrenagem | 1.0
Ajuste da eficiência | Relação de engrenagem do acessório combinado ao Ajuste da eficiência é necessário para compensar o torque. Mínimo: 0.5 Máximo: 1.0 Por exemplo, 0,9 significa 10% de perda de eficiência. | 1.0