# Informations sur l'outil

La vue Informations sur l'outil contient les informations utilisées pour permettre au technicien d'avoir des renseignements exacts sur l'outil connecté au contrôleur de façon à pouvoir apporter une aide et une assistance adéquate aux opérateurs.

Informations sur l'outil
Informations | Description
--- | ---
Modèle | Dénomination du modèle d'outil
Couple maxi. | Couple maximal que l'outil peut utiliser pour un serrage.
Vitesse mini. | Vitesse de rotation minimale de l'outil.
Vitesse maxi. | Vitesse de rotation maximale de l'outil.
Vitesse finale mini. | La vitesse finale de rotation minimale de l’outil (uniquement pour les outils BCP / BCV-RE).
Vitesse finale maxi | La vitesse finale de rotation maximale de l’outil (uniquement pour les outils BCP / BCV-RE).
Rapport de réduction | Rapport entre vitesse angulaire de l'engrenage d'entrée et vitesse angulaire de l'engrenage de sortie.
Numéro de série | Le numéro de série de l'outil peut être nécessaire si la version appropriée des instructions du produit est requise, ceci afin d'obtenir les pièces détachées ou les instructions d'entretien qui conviennent.
Version du logiciel | Version logicielle de l'outil.
Référence du produit | La référence du produit ou le numéro de commande de l'outil.
Date de production | La date de fabrication de l'outil.

Informations sur l'outil IxB Connect
Informations | Description
--- | ---
Type de connexion | Type de connexion de l'outil (WLAN/Bluetooth/cellulaire) au contrôleur.
Adresse IP | Adresse IP de l'outil lorsqu'il est connecté via WLAN.
Adresse MAC | L’adresse MAC de l'appareil connecté.

Informations sur l'outil IPB-P
Informations | Description
--- | ---
Facteur d'ajustement de couple | Réglage du couple de l'outil à impulsions exprimé en %.

## Informations TAG de l'outil

Informations TAG de l'outil ne sont disponibles que si l'outil est de type STwrench.

Informations de l'outil STwrench
Informations | Description
--- | ---
TAG id | Numéro d'identification programmable de l'étiquette RFID programmé dans l'Embout (douille).
Coefficient de correction de couple | Dans certains cas, des rallonges peuvent être nécessaires pour une adaptation à l'application. Dans ce cas, la mesure de la clé doit être compensée pour afficher une valeur correcte. Pour calculer le coefficient de correction, se référer à la dernière version du guide d'utilisation de STwrench (document imprimé numéro 9836 4134 01). Le paramètre est enregistré dans l'étiquette RFID sur l'Embout.
Coefficient de correction d'angle | Dans certains cas, des rallonges peuvent être nécessaires pour une adaptation à l'application. Dans ce cas, la mesure de la clé doit être compensée pour afficher une valeur correcte. Pour calculer le coefficient de correction, se référer à la dernière version du guide d'utilisation de STwrench (document imprimé numéro 9836 4134 01). Le paramètre est enregistré dans l'étiquette RFID sur l'Embout.
Couple nominal | La smartHEAD de STwrench contient le capteur de couple et définit le couple nominal de la clé. Pour plus d'informations, se référer à la dernière version du guide d'utilisation de STwrench (document imprimé numéro 9836 4134 01).

AVIS

Les coefficients de correction modifient la mesure de l'outil STwrench. Cela peut entraîner une lecture incorrecte. Avant d’effectuer toute correction, se référer à la dernière version du guide d'utilisation de STwrench (document imprimé numéro 9836 4134 01).