# Cese

La configuración de cese se habilita cuando se selecciona una señal booleana de evento de entrada/salida para un desencadenante, y siempre está habilitada para una acción.

Ajustes de cese
Ajuste | Se aplica a | Descripción
--- | --- | ---
Tiempo | Gatillo Acción | El usuario puede configurar el tiempo (en segundos), con un valor mínimo superior a 0 y un valor máximo inferior o igual a 60.
Gatillo | El desencadenante se detiene tras el tiempo especificado.
Acción | La acción se detiene tras el tiempo especificado.
Hasta el apriete siguiente | Gatillo Acción | El disparador o la acción se restablecen cuando se publica la señal Borrar resultados: 39 en la estación virtual de la regla.
Gatillo | El desencadenante se detiene después de recibir la señal.
Acción | La acción se detiene después de recibir la señal.
Señal definida | Gatillo Acción | El desencadenante o la acción se restablecen cuando se recibe una señal definida por el usuario. Restablecer la estación virtual: Seleccione de la lista de estaciones virtuales disponibles. Señal de restablecimiento: Seleccione la señal IO booleana del sistema. Dependiendo de la señal de reinicio seleccionada, los escenarios disponibles son: Señal de evento: Cuando la señal de evento se selecciona como señal de reinicio, el reinicio se produce cuando se produce el evento. Señal de estado: Cuando se selecciona la señal de estado como señal de reinicio, se pueden configurar ajustes adicionales. Para configurar el estado en el que se debe realizar el reinicio, vaya a Funcionamiento y seleccione Igual a o No igual a para el estado de la señal, que es Verdadero o Falso.
Gatillo | El desencadenante se detiene después de recibir la señal de reinicio.
Acción | La acción se detiene después de recibir la señal de reinicio.
Estado de la regla | Acción | Cuando se cumple la condición de activación, la acción publica el valor de salida configurado por el usuario.