# Konfiguration av funktionsknappen

Använd funktionsknappen på verktyget för att styra upp till sex av de tillgängliga ingångssignalerna. Knappens tre möjliga användningstillstånd kombineras med de två möjliga tillstånden hos riktningsomkopplaren.

Funktionsknapp, tillstånd | Riktningskontakt. tillstånd
--- | ---
Ett tryck | CW (medurs)
Ett tryck | Moturs:
Dubbeltryck | CW (medurs)
Dubbeltryck | Moturs:
Tryckt in | CW (medurs)
Tryckt in | Moturs:

Två konfigurerbara parametrar styr trycktiden.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Tryckdetekteringsintervall | För ett tryck: den maximala trycktiden (i millisekunder) mellan knappen som trycks och knappen som frigörs. | 300 ms
Nästa tryckintervall | För dubbeltryck: den maximala tiden (i millisekunder) mellan att knappen släpps efter den första tryckningen, och knappen trycks igen. | 300 ms