# Configuration de l’alarme sonore

L'alarme sonore se configure en affectant un son à un signal sélectionné à partir de la liste des signaux disponibles.

Le son se compose d'un ensemble de paramètres décrits dans le tableau. Un signal accompagné d'un son peut recevoir une priorité de 1 à 10, le chiffre 1 correspondant à la priorité la plus élevée et 10 à la plus basse. Par défaut, un signal et un son ont la priorité 5. Jusqu’à 20 sons peuvent être attribués aux signaux.

Paramètre | Description
--- | ---
Fréquence | Fréquence exacte en Hz.
Temps de marche | Temps (en ms) pendant lequel le bruiteur émet un son.
Temps d'arrêt | Temps (en ms) pendant lequel l'alarme est silencieuse.
Répétition | Nombre de fois que l'alarme répète la séquence marche/arrêt.
Volume | Volume de l'alarme, en pourcentage du volume maximum.