# Synchronizované uťahovanie

Funkcie ovládača, ako napr. nízkoreakčné stratégie upevňovaní a ďalšie funkcie ovládača, si okrem iného vyžadujú licencie distribuované prostredníctvom systému riadenia systému. Zatiaľ čo je konfigurácia funkcií možná bez špecifických licencií, priradenie a používanie týchto funkcií bude vyžadovať, aby bola na ovládači nainštalovaná správna licencia. Podrobnejšie informácie o licenciách nájdete v Licenciách (FMS).

Synchronizované uťahovanie je možné nakonfigurovať len prostredníctvom ToolsTalk 2.

Synchronizované uťahovanie umožňuje spojiť niekoľko ovládačov Power Focus 6000 a spustiť synchronizované uťahovania. Prvý ovládač v konfigurácii sa nazýva Sync Reference a spracováva všetky uťahovania a podávanie správ. Až 5 ďalších riadiacich jednotiek Power Focus 6000 je potom pripojených k Referencia synchronizácie (Sync Reference) prostredníctvom kábla reťazca Power Focus 6000 (pozri Nastavenie synchronizovaného uťahovania (hardvér) a nazývajú sa Členovia synchronizácie (Člen synchronizácies). Ich jedinou funkciou je manipulácia s nástrojmi.

## Referencia synchronizácie

Ovládač Referencia synchronizácie je mozgom systému. Riadi nastavenia uťahovania a celé podávanie správ. Zaoberá sa aj konfiguráciou celého systému a pripojením k nástrojom ToolsTalk a ToolsNet. Každé príslušenstvo alebo prevádzkové zbernice sú pripojené priamo k Referencia synchronizácie.

## Člen synchronizácie

Ovládač Člen synchronizácie funguje ako pohon bez ďalších funkcií. Časť IT nie je spustená a nie je možné pripojiť žiadne externé príslušenstvo alebo protokoly Člen synchronizácie. Každý Člen synchronizácie má priradené číslo kanála (2 – 64). Číslo kanála sa používa na identifikáciu nástroja a disku v rámci konfigurácie rozloženia hardvéru v aplikácii ToolsTalk 2, ako aj na výber tých, ktoré by mali byť súčasťou uťahovania v režime synchronizácie a tiež sa používa na oznamovanie výsledkov. Používa sa aj na výskyt chyby, ktoré umožňujú identifikovať chybnú časť.

## Uťahovania

Je možné spustiť len viacstupňové programy na uťahovanie. Aby bolo možné synchronizovať uťahovanie medzi jednotlivými nástrojmi, používajú sa synchronizačné body. V týchto bodoch budú nástroje čakať jeden na druhý, a potom pokračovať v ďalšom stupni programu uťahovania. Program uťahovania môže obsahovať až 25 stupňov (nezahŕňa body synchronizácie). Cesty na opravu alebo ukončenie nie sú povolené. Upozorňujeme, že priradenie programov na uťahovanie môže prebiehať len prostredníctvom aplikácie ToolsTalk 2. Ovládač neposkytuje možnosti priradiť napínacie programy.

## Poskytovanie licencií

Synchronizované uťahovanie je funkciou FMS. Jediný Referencia synchronizácie vyžaduje licenciu, čo umožňuje zmeniť ľubovoľný ovládač Power Focus 6000 na Člen synchronizácie bez ďalších licencií. Licencia Referencia synchronizácie je doplnková funkcia regulátora FMS.

Ak sa odstrániť licencia Referencia synchronizácie, v režime synchronizovaného uťahovania nie je možné vykonať žiadne uťahovanie. Ak dôjde k strate spojenia s licenčným serverom, bude licencia naďalej fungovať 48 hodín. Ovládač kontroluje platnú licenciu Referencia synchronizácie každú hodinu.

Relevantné informácie

- Nastavenie synchronizovaného uťahovania (hardvér)

V tejto sekcii

- Používateľské rozhranie pre synchronizované uťahovanie
- Konfigurácia synchronizovaného uťahovania
- Nastavenie synchronizovaného uťahovania (hardvér)
- Synchronizované uťahovania
- Výsledky synchronizovaného uťahovania
- Signály synchronizovaného uťahovania
- Tool Box pre synchronizované uťahovanie
- Príslušenstvo CAN synchronizovaného uťahovania