# YA – Vinkel från sträckgräns (Angle from Yield)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Den här övervakningsfunktionen mäter toppvinkeln från sträckgränspunkten och kontrollerar att toppvinkeln är inom tillåtna gränsvärden.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Gradientvinkelfönster | Anger vinkelfönster: För hårt förband: Vinkelfönster = 1 grader. För mjukt förband: Vinkelfönster = 20 grader. Manuell: Manuellt inställt vinkelfönster.
Vinkelfönster | Tillgängligt när gradientvinkelfönstret är inställt på Manuellt. Måste vara > 0 och <= 100.
Sträckgränspunkt, procent | Måste vara >= 20 %
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde. Måste vara > 0 och < Verktygets maxmoment.
Dämpning | Frekvensen vid vilken gradienten beräknas. Måste vara > 0 och < 100 och < Vinkelfönster.
Låg gräns | Lägsta acceptabla vinkel. Måste vara >= 0
Hög gräns | Högsta acceptabla vinkel. Måste vara > 0
Momentfiltertyp | Typ av filter: Ingen: Ingen filtrering av momentet används. Råvärdena används som de är i gradientberäkningen. Fempunkts: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över 5 momentprover. Lågpass: Momentvärdet filtreras med ett enkelt diskret ”oändlig impulsrespons”-filter. Glidande medelvärde: Momentvärdena som används i beräkningen filtreras med hjälp av ett glidande medelvärdesfilter över Antal prover som anges av användaren.
Gränsfrekvens | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Lågpass: 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Antal prov | Måste specificeras när Momentfiltertypen är satt till Glidande medelvärde: 2 4 6 8 16 32