# YM2 – Utiahnuť do poddajnosti (Tighten to Yield): Metóda 2

Nástroje
QST

Tento stupeň spúšťa nástroj so špecifikovanými otáčkami v smere dopredu, až kým sa nezistí bod poddajnosti.

Hľadajte začiatok bodu poddajnosti, keď moment dosiahne Tt. Vypočíta sa priemer momentu nad stupňami Af. Tento postup sa zopakuje N rs krát.

Vypočíta sa referenčný sklon s lineárnou regresiou nad bodmi N rs. Následne sa priebežne vypočítajú nové priemerné hodnoty nad stupňami A f.

Potom sa vypočíta skutočný sklon s lineárnou regresiou nad poslednými priemernými bodmi N s. Bod poddajnosti sa dosiahne, keď je sklon menší ako Py % referenčného sklonu.

Parameter | Popis
--- | ---
Požadovaný moment | Musí byť > 0.
Uhol filtra | Predvolené: 1. Musí byť > 0.
Počet vzoriek | Predvolené: 6. Musí byť >=4.
Počet vzoriek pf, referencia | Predvolené: 6. Musí byť >=4.
Percento bodu poddajnosti | Predvolené: 90 % Musí byť >20 %.
Otáčky | Predvolené: 60 ot./min. Musí byť > 0.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdá, mäkká alebo manuálna. Predvolené: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.
Rýchlostná rampa | Ak je typ rýchlostnej rampy Manuálna, otvorí sa toto pole. Predvolené: 500 ot./min/s.
Brzda (Platné len pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000, Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

A | Spúšťač momentu
B | Počet vzoriek, ref.
C | Skutočný sklon
D | Počet vzoriek
E | Referenčný sklon
F | Uhol filtra