# Cadeia de Caracteres do Identificador Recebida por Último - 187

Definir diretamente quando um identificador foi recebido no trabalho-tarefa.
Para Lote de fonte-cadeia de caracteres, a definição é feita a cada escaneamento no processo de escaneamento, sendo alterada, assim, para cada escaneamento e enviada mesmo se o comprimento não for correspondente.
A cadeia de caracteres é definida em formato bruto e não somente como "posições salvas" na cadeia de caracteres.
Para outros trabalhos-tarefas, esse sinal é igual ao sinal da Cadeia de Caracteres do Identificador Ativo.

Nome no SoftPLC: LAST_RECEIVED_ID_STRING

Conversor | Tipo de Sinal | Tipo de Valor | Tamanho Mín. [bit] | Tamanho Máx. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Padrão | Estado | String (Cadeia de caracteres) | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Estado | String (Cadeia de caracteres) | 8 | 800
IdentifierU32 | Estado | String (Cadeia de caracteres) | 8 | 800

Para evitar a duplicidade de sinais, é possível definir Conversores de Valor.

Conversores são usados para suportar mais do que uma representação do mesmo sinal (por exemplo, Status de Ângulo e Torque podem ambos ser representados bit a bit ou como uma caractere de status).

Informações relevantes

- Cadeia de Caracteres de Identificador Ativo - 186

## Dispositivos

- Fieldbus: VERDADEIRO

- Caixa de Luz de Sinalização: FALSO

- E/S Interno: FALSO

- Painel do Operador: FALSO

- Funções da ferramenta: FALSO

- Seletor de ST: FALSO

- Sinalizador tipo coluna Stacklight: FALSO

- Etiqueta do TLS: FALSO

- Expansor de E/S: FALSO