# TTTR – Apretar hasta liberar el gatillo

Herramientas
ES STR SL ST SR STB IXB

Esta etapa opera hasta que se libera el gatillo de la herramienta (apretar). Solo se puede utilizar como última etapa en un programa de apriete.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Velocidad | Valor numérico para la velocidad de rotación, en rpm.
Tipo de rampa de velocidad | Lista de opciones donde se puede seleccionar la rampa de velocidad [dura, suave, manual]