# SR: liberar boca

Herramientas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Esta etapa no es compatible con las herramientas configuradas con Gear Front Attachment (GFA) de boca abierta:

Esta etapa opera la herramienta con la velocidad n hacia atrás hasta que se alcanza el ángulo objetivo. El ángulo objetivo se mide desde el inicio de la etapa.

Solo se puede emplear esta etapa como última etapa en la ruta de apriete de un programa de apriete de múltiples etapas. Sin embargo, es posible añadir un punto de sincronización después de este paso.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Ángulo objetivo | El objetivo de ángulo Predeterminado: 3 grados, debe ser > 0
Tipo de rampa de velocidad | Duro, suave o manual. Predeterminado: Duro. Si selecciona Manual, se abre el campo de la rampa de velocidad.
Rampa de velocidad | Si el tipo de rampa de velocidad es Manual, se abre el campo. Predeterminado: 500 rpm/s.
Velocidad | Predeterminado: 60 rpm.