# PTCA – Eftergängsnittsvinkel

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IxB

Denna stegövervakningsfunktion mäter maximal vinkel som uppnås under övervakningen och kontrollerar att den ligger mellan Övre gräns och Undre gräns.

Trigger Torque-nivån ignoreras tills slutet av Gängsnittsvinkelfönster har uppnåtts. Efter det, startar mätning av vinkeln så fort uppmätt vridmoment är högre än Trigger Torque.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Stoppvillkor | Anger var vinkelmätningen avslutas: Slut Slutpunkt som används: vinkel vid övervakningstidens ände. Toppmoment Ändpunkt som används: vinkeln vid den punkt där det högsta momentet nåddes under övervakningen. Frånslag Slutpunkt som används: vinkeln vid stegets frånslagspunkt. Topp Ändpunkt som används: den högsta vinkel som uppnåddes under övervakningen. | Stäng av
Utlösningsmoment | Vinkelmätningen startar vid detta utlösningsvärde. Minimigräns: måste vara >= 0 Maxgräns: måste vara <Verktygets maxmoment | 0
Låg gräns | Lägsta acceptabla vinkel. Minimigräns: måste vara >= 0 Maxgräns: måste vara <9 999 999 och <Hög gräns | Ej inställt
Hög gräns | Högsta acceptabla vinkel. Minimigräns: Måste vara > 0 och > nedre gräns. Maxgräns: måste vara <9 999 999 | Ej inställt
Gängsnitt utlösningsmoment | Minimigräns: måste vara >= 0 Maxgräns: måste vara <Verktygets maxmoment | Ej inställt
Gängskärning vinkelfönster | Minimigräns: måste vara >= 0 Maxgräns: måste vara <9 999 999 | 0

## Resultatvärden

- Uppmätt vinkel: den vinkel som uppmätts av övervakningssystemet.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:
Stegövervakning - Eftergängsnittsvinkel

A | Frånslagspunkt | E | Vinkel låg gräns
B | Momentutlösare | F | Vinkel hög gräns
C | Momentutlösare gängskärning | G | Uppmätt vinkel
D | Gängskärning vinkelfönster |  |