# Restrições de Ferramentas IxB

## Requisitos de funcionamento da IxB

O funcionamento de conexão da IxB requerem:

- Controlador PF6000 versão 13 e acima

- Controlador PF8 revisão 5 e acima

## Número máximo de conexões

Controlador | Tipo de conectividade | Ferramenta IxB nº de ferramentas | IxB e outras ferramentas sem fio nº de ferramentas
--- | --- | --- | ---
PF6000 | LAN sem fio | 6 | 6 (não importa a combinação)
Ferramentas compatíveis com Bluetooth = apenas ferramentas IxB/XB | 4 | ND
Ferramentas compatíveis com Bluetooth = nenhuma ferramenta IXB/XB | 0 | 6 ferramentas sem fio
PF8 | LAN sem fio | 20 | 20
Bluetooth | 6 | 6 (não importa a combinação)