# Interruzione

La configurazione di interruzione è abilitata quando si seleziona un segnale booleano di evento di ingresso/uscita per un grilletto ed è sempre abilitata per un'azione.

Configurazioni di interruzione
Impostazione | Applicabile a | Descrizione
--- | --- | ---
Tempo | Grilletto Azione | L'utente può impostare il tempo (in secondi), con un valore minimo superiore a 0 e un valore massimo inferiore o uguale a 60.
Grilletto | Il grilletto si interrompe dopo il tempo impostato.
Azione | L’azione si interrompe dopo il tempo impostato.
Al serraggio successivo | Grilletto Azione | Il grilletto o l’azione vengono resettati quando il segnale Cancella risultati - 39 viene pubblicato nella stazione virtuale della regola.
Grilletto | Il grilletto si interrompe dopo la ricezione del segnale.
Azione | L’azione si interrompe dopo la ricezione del segnale.
Segnale definito | Grilletto Azione | Il grilletto o l'azione viene ripristinata quando viene ricevuto un segnale definito dall'utente. Reimpostare la stazione virtuale: Selezionare dall'elenco delle stazioni virtuali disponibili. Segnale di reset: Selezionare il segnale booleano IO dal sistema. A seconda del segnale di reset selezionato, gli scenari disponibili sono: Segnale di evento: Quando il segnale di evento è selezionato come Segnale di reset, il reset avviene quando si verifica l'evento. Segnale di Stato: Quando il segnale di stato è selezionato come Segnale di reset, è possibile configurare ulteriori impostazioni. Per configurare lo stato in cui deve avvenire il reset, vai su Funzionamento e seleziona Uguale o Non uguale per lo stato del segnale, che è Vero o Falso.
Grilletto | Il grilletto si interrompe dopo la ricezione del segnale di reset.
Azione | L’azione si interrompe dopo la ricezione del segnale di reset.
Stato della regola | Azione | Quando la condizione di innesco è soddisfatta, l'azione pubblica il valore di uscita configurato dall'utente.