# 有効な識別子の文字列 - 186

識別子の文字列が作業タスクによって受信され、受け入れられたときに設定されます。シーケンスまたは締め付けプログラムが実行されている必要があります。
ソースバッチシーケンスが実行されている場合、すべてのスキャンが受信され、シーケンスが選択されたときに設定されます。その場合、保存位置で構成された連結文字列が含まれます。
他の作業タスクの場合、「VIN」番号が含まれます。

SoftPLCでの名前 ：ACTIVE_IDENTIFIER_STRING

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状態 | 文字列 | 8 | 800

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE