# Ajuste de accesorios

El ajuste de accesorios ofrece la posibilidad de compensar accesorios fijados en la parte delantera en la herramienta. La compensación se puede realizar para cada programa de apriete.

Un operario puede cambiar un accesorio con la herramienta conectada y seleccionar un programa de apriete para ese accesorio concreto.

El ajuste de accesorios está disponible para todas las estrategias convencionales, salvo STwrench.

1. En Ajustes del programa de apriete, configure Ajuste de la fijación activado en Sí

2. Haga clic en Parámetros de apriete > Editar

3. Haga clic en el paso de arranque.

4. En Ajuste de la fijación, configure la opción Usar ajuste de fijación en Sí

5. Fije los parámetros necesarios para la Relación de engranajes y el Ajuste de eficacia (consulte la tabla que hay a continuación).

Parámetros de ajuste de la fijación
Ajuste de accesorios | Descripción | Predet.
--- | --- | ---
Relación de engranajes de la fijación | La Relación de engranajes de la fijación es necesaria para compensar el ángulo. Mínimo: 0.5 Máximo: 100 Velocidad de rotación de bocas = Velocidad de la herramienta/relación de engranajes | 1.0
Ajuste de eficacia | La relación de engranajes de la fijación combinada con el Ajuste de eficacia es necesaria para compensar el par. Mínimo: 0.5 Máximo: 1.0 Por ejemplo, 0,9 significa una pérdida de eficacia del 10 %. | 1.0