# 3단계

3단계 전략은 매립으로 인한 단기 완화를 극복하고 예하중 산란을 줄이기 위해 최초 단계와 최종 단계 사이에 풀기 단계를 추가합니다. 때로는 조인트를 조절하기 위해 사용되기도 합니다. 예를 들어, 이 단계 전략은 인접한 표면이 많은 조인트에서 유용하며 재사용된 부품보다 새로운 부품에 더 큰 영향을 미치게 되는데, 표면이 매끄럽게 되어 매립이 줄어들기 때문입니다.

최초 단계를 주어진 토크인 최초 토크로 조이고 나서 너트를 지정된 조절 각도로 돌려 하중을 푼 다음 너트를 해당 목표 토크 또는 목표 각도로 다시 조여 조인트를 조절합니다.

목표 토크는 런다운 후 최초 단계 동안 도달한 토크보다 더 낮을 수 있습니다. 목표 토크를 최초 토크보다 더 낮게 하기 위해서는, 목표 토크(조임 매개변수 > 조임 단계 > 최종 단계 > 목표 토크)를 최초 토크(조임 매개변수 > 조임 단계 > 최초 단계 > 최초 토크)보다 더 낮은 값으로 설정해 주세요.

각도가 조임 프로그램의 목표로 사용되는 경우, 목표 각도는 풀기 단계(조절 단계) 종료 위치에서 측정됩니다.

## 토크 측정 및 각도 측정의 동작

측정 토크 및 측정 각도에 대한 결과 평가 시 측정된 최대 토크값 및 피크 토크값은 각각 전체 조임 동안 측정된 최고값을 나타냅니다. 이는 목표 토크가 최초 토크보다 더 낮게 설정된 경우 결과 평가 값이 종료 값보다 더 커집니다. 조임의 최종값을 보려면 토크 측정 및 각도 측정 모두 중단 시의 값으로 설정되어야 합니다.

매개변수 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
최초 토크 | 최초 단계 중 토크. | 목표 토크의 80%
최초 속도 | 최초 단계 중 공구 속도. | 공구 최대 속도의 50%
조절 속도 | 조절 단계 중 공구 속도. | 공구 최대 속도의 50%
조절 각도 | 조절 단계 중에 소켓을 돌릴 각도. | 180°

## 3단계 전략의 미세 조정

최초 목표가 공구에 도달하고 조절 단계를 입력하면, 공구가 즉시 정지하고 최종 단계를 계속하기 전 역방향으로 움직입니다. 이 조절 단계는 수동 공구의 인체공학성을 개선하기 위해 미세 조정되어야 할 수 있습니다.