# W - Aguardar

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Nesta etapa a ferramenta aguarda até que a condição Tipo de Espera seja atendida A ferramenta não gira enquanto aguarda, mas Condição de retenção pode ser especificado.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Tipo de Espera | Tempo: Aguardar um tempo específico. Sinal (válido somente para apertos no Power Focus 6000 Synchronized): Aguardar até que a borda positiva do sinal Continue Step (Continuar Etapa) seja recebida.
Tempo de Espera | Número de segundos em que a ferramenta ficará parada - somente quando Tempo for selecionado para Tempo de Espera.
Condição de Retenção | Sem retenção: A ferramenta está aguardando sem executar. Torque de retenção: Enquanto aguarda, a ferramenta procura manter o torque que tinha ao entrar na etapa. Posição Reter: Enquanto aguarda, a ferramenta procura manter a posição que tinha ao entrar na etapa.