# Preparazione della calibrazione

1. Verificare che lo strumento e il controller siano impostati per eseguire i serraggi.

2. Impostare l'utensile con un trasduttore di coppia di riferimento, come ad esempio STa6000, STpad o JSB Bench.

   Consultare la guida utente del trasduttore di riferimento della coppia per le istruzioni di configurazione.

3. Selezionare un programma di serraggio con una coppia finale corrispondente a un serraggio normalmente utilizzato con l'utensile.

   Consultare le impostazioni di serraggio di base per un tutorial su come impostare e attivare un programma di serraggio idoneo.