# 외부 결과

외부 결과는 조임 OK가 외부 디지털 신호로 표시되었을 때 사용하는 전략입니다(조임 중 측정된 토크나 각도값으로 표시되지 않습니다).

신호가 전송되면, 결과 보기는 조임 프로그램에서 제공된 목표 매개변수의 값을 나타냅니다(지정된 토크값, 각도값 또는 텍스트 스트링). 이러한(토크 및 각도) 값은 실제 측정값을 나타내지 않으며 삽입된 텍스트만 나타냅니다.

매개변수 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
토크 <목표 토크> | 원하는 표시 목표 토크값에 대한 숫자값 | 0.00
각도 <목표 각도> | 원하는 표시 목표 각도값에 대한 숫자값 | 360°
텍스트 | 원하는 표시된 텍스트에 대한 영숫자 스트링. |

이 섹션에서

- 연결한 공구로 외부 결과 조임 전략 실행
- 연결된 공구 없이 외부 결과 조임 전략 실행