# Aperto por Pulso com Ferramentas Elétricas de Acionamento Direto

O princípio a seguir é aplicável a ferramentas elétricas diretamente acionadas. Aplica-se às ferramentas da série SRB da Atlas Copco.

O aperto por pulsos utiliza como técnica a pulsação da corrente elétrica no motor e apresenta duas características distintas:

- Uma corrente de ação que adiciona torque positivo no sentido do torque.

- Uma corrente de reação que cria uma reação confortável ao aplicar um torque reverso.

Princípio do aperto por pulsos

A | Pulso de ação para a aplicação da força de aperto.
B | Pulso de reação para proporcionar conforto

A figura mostra o princípio geral de uma estratégia de aperto por pulso de corrente. O detalhe da curva depende ao tipo de ferramenta e do algoritmo de aperto.

O período do pulso é constituído de duas fases, conforme mostrado da figura, com uma corrente de ação e uma corrente de reação. Cada pulso de ação adiciona torque ao aperto até que o alvo final seja atingido. Cada pulso de reação cria uma força contrária que fornece uma reação que proporciona conforto.

O nível de energia da fase de ação e o da fase de reação são parâmetros configuráveis. A combinação desses dois parâmetros cria uma perto eficiente e também proporciona conforto ao operador.