# Diagnóstico da Ferramenta

Em Diagnóstico é possível executar:

- Rastreamento de sensor

- Teste de Diagnóstico

## Rastreamento de sensor

Para diagnosticar uma ferramenta, o sensor de ângulo ou de torque, é possível iniciar uma sessão no menu Ferramenta. A sessão de rastreamento do sensor tem um tempo-limite de 20 minutos. Um aviso é mostrado cinco minutos antes de atingido o tempo-limite e, assim, é possível estender a sessão ou pará-la.

O rastreamento do sensor é possível somente em ferramenta com cabo.

Só é possível iniciar uma única sessão de rastreamento de sensor para cada ferramenta e controlador por vez.

Iniciar uma sessão de rastreamento de sensor

1. Na janela PÁGINA INICIAL, selecione Ferramenta.

2. Selecione Ferramenta com Cabo e Rastreamento do Sensor em Diagnóstico.

3. Ligue Iniciar rastreamento do sensor.

4. São mostrados o ângulo, o torque e a velocidade da ferramenta.

Informações de rastreamento do sensor
Ângulo da ferramenta | Mostra o quanto a ferramenta girou, desde o início da sessão de rastreamento ou desde a última restauração.
Torque | Leitura: o valor instantâneo do torque. Valor de pico: o valor mais alto do torque medido após o início da sessão de rastreamento do sensor ou após a última restauração.
Velocidade | Leitura: o valor instantâneo da velocidade. Valor de pico: o valor mais alto da velocidade medido após o início da sessão de rastreamento do sensor ou após a última restauração.

## Teste de Diagnóstico

Para descobrir se a ferramenta funciona corretamente, é possível fazer testes de diagnóstico da ferramenta. O tipo de teste a ser realizado depende de qual ferramenta está conectada. Três tipos de teste podem ser realizados:

- Teste automático de produção: Nenhuma ação exigida do usuário.

- Testes manuais sem confirmação: O usuário precisa realizar algumas tarefas durante o teste.

- Testes manuais com confirmação: O usuário precisa monitorar e dar feedback sobre o comportamento da ferramenta.

Só é possível iniciar uma única sessão de teste de diagnóstico para cada ferramenta e controlador por vez.

Após iniciado o teste de diagnóstico, a sessão é bloqueada para outros clientes. A sessão de teste de diagnóstico tem um tempo-limite de 20 minutos. Um aviso é mostrado cinco minutos antes de atingido o tempo-limite e, assim, é possível estender a sessão ou pará-la.

Informações do teste de diagnóstico
Teste automático de produção | Testes manual sem confirmação | Testes manual com confirmação
--- | --- | ---
Verificação do shunt (resistência de derivação) do transdutor de torque Verificação do shunt do transdutor 2 | Botão Iniciar/Gatilho Acionador de segurança Anel/chave ou botão de reversão Partida "no tranco" Botão de função | Alto-falante/alarme sonoro LEDs

Iniciar uma sessão de teste de diagnóstico

1. Na janela PÁGINA INICIAL, selecione Ferramenta.

2. Selecione Ferramenta com Cabo e Testes de Diagnóstico em Diagnóstico.

3. Ligue Testes de Diagnóstico.

4. Selecione o teste que deseja realizar.

5. Siga as instruções na tela.

   Todos os testes mostram o resultado com indicação na cor verde ou vermelha.

   O prazo do teste de diagnóstico se esgota, caso nenhuma ação seja executada dentro de 20 minutos.

6. O resultado do teste de diagnóstico é mostrado quando uma sessão de teste é concluída.

   Se você sair da página de teste de diagnóstico, o resultado desaparecerá!

7. Para exportar um resultado de teste, selecione o botão Exportar.