# 채널 조임 상태 - 80

채널 조임 상태는 동기화된 조임의 개별 채널 상태를 식별하는 출력 신호입니다. 64개의 채널이 지원됩니다.
채널 상태 신호는 실행 중인 조임 및 마지막 조임 결과와 관련된 정보를 표시합니다.

SoftPLC의 이름: CHANNEL_TIGHTENING_STATUS

변환기 | 신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
표준 | 상태 | uint32 배열 | 1 | 64
FordResultStatus | 상태 |  | 4 | 4
CompactErrorStatus | 상태 |  | 4 | 4

신호 중복을 피하기 위해, 값 변환기를 정의할 수 있습니다.

변환기는 동일한 신호의 둘 이상의 표현을 지원하는 용도로 사용됩니다. (예: 각도/토크 상태는 비트 단위 또는 상태 문자로 표시될 수 있음)

채널 조임 상태 - 80 신호에는 하위 신호가 포함되어 있습니다. (자세한 정보는 다음을 참조해 주세요. "출력 신호: 하위 신호").

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 참

- 내부 I/O: 참

- 작업자 패널: 참

- 공구 기능: 거짓

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 참

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 참