# Continua passo

In una fase di serraggio Attesa con la condizione Segnale configurata come Tipo di attesa, attraverso il segnale secondario Continua fase è possibile controllare gli utensili singolarmente e proseguire il serraggio.

Per maggiori informazioni, vedere il segnale d'ingresso Continua fase: 10128.

Nome in SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_CONTINUE_STEP

Tipo di valore | Bit iniziale | Lunghezza | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booleano | 3 | 1 | 1 | 1