# CTh – Rosca cruzada

Herramientas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Esta restricción comprueba el ángulo desde el punto en el que el par sobrepasa el Par de arranque (T1) hasta el punto en el que el par pasa el Par final (T2). Si el ángulo medido desde el Par de inicio (T1) es superior al Límite máximo (Amax), la herramienta se detiene inmediatamente.

Cuando el par sobrepasa el Par final (T2), se comprueba el ángulo medido con el límite Límite mínimo (Amin). Si el ángulo es inferior a este límite, la herramienta se detiene inmediatamente.

Parámetro | Descripción | En ilustración
--- | --- | ---
Par de inicio | Debe ser < = 0 | T1
Par de finalización | Debe ser < = 0 | T2
Límite mínimo | El límite de ángulo bajo. | Amin
Límite máximo | El límite de ángulo alto. | Amax