# ZC – Nulldurchgang

Werkzeuge
QST

Diese Kontrollfunktion berechnet den tatsächlichen Start einer Federkompression.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Startdrehmoment | Drehmomentwert, ab dem die Überwachung beginnt. Muss < Endpunkt, Drehmoment sein.
Endpunkt, Drehmoment | Drehmomentwert für die Beendigung der Messung. Muss > Startdrehmoment sein.
Startpunkt, Winkel | Winkelwert, ab dem die Überwachung beginnt. Muss < Endpunkt, Winkel sein.
Endpunkt, Winkel | Winkelwert für die Beendigung der Messung. Muss > Startpunkt, Winkel sein.
Obergrenze Drehmomentanstieg | Maximaler Drehmomentanstieg. Muss > Untergrenze Drehmomentanstieg und < 999 sein.
Untergrenze Drehmomentanstieg | Mindestdrehmomentanstieg. Muss < 999 und < Obergrenze Drehmomentanstieg sein.