# Configuración de los transductores múltiples

Disponible únicamente en herramientas QST e IxB.

Dependiendo del tipo de herramienta y el número de transductores, es posible establecer cómo se utilizan los transductores de par y ángulo en un apriete. Los transductores se pueden configurar para controlar o supervisar.

Transductores múltiples
Parámetro | Descripción
--- | ---
Transductor de par de control | Ajuste el transductor de par para usarlo para el apriete. Ajustes disponibles: Auto: Para herramientas QST, se usa Par por defecto. Para herramientas IxB, se usa Par 2 por defecto. Si no está disponible Par 2 para el tipo de herramienta IxB, se usa Par. Par de apriete Par 2
Transductor de ángulo de control | Ajuste el transductor de ángulo para usarlo para el apriete. Ajustes disponibles: Auto: Para herramientas QST, se usa Ángulo del motor por defecto. Ángulo del motor Ángulo Ángulo 2

Seleccione Detalles para abrir un submenú con más ajustes.

Par de supervisión e información
Parámetro | Descripción
--- | ---
Informe de valores de par de supervisión | Si se establece, se informa de un valor de par final de los dos transductores de control y supervisión, incluyendo la evaluación del estado de ambos (correcto/alto/bajo).
Par de informe de errores de redundancia | Se informa de errores de redundancia si el par final medido en el transductor de control difiere del valor medido en el transductor de supervisión.
Bloqueo de la herramienta en caso de error de redundancia | Bloquee la herramienta si se detecta un error de redundancia.

Ajustes varios del transductor de par
Parámetro | Descripción
--- | ---
Solicitar par de torsión dual | Si se establece, la herramienta conectada debe tener transductores de par duales (sin desactivar) para poder realizar un apriete.
Par de supervisión en trayectoria | Si se establece, los valores del transductor de par de supervisión se incluyen en la trayectoria.

Restricciones de par dual
Parámetro | Descripción
--- | ---
Activar restricción de par de torsión doble | Si se establece, la restricción de transductor de par doble está activa.
Diferencia par máximo | El límite para la restricción de la diferencia del par doble.

Ángulo de supervisión e información
Parámetro | Descripción
--- | ---
Informe de valores de ángulo de supervisión | Si se establece, se informa de un valor de ángulo final de los dos transductores de control y supervisión, incluyendo la evaluación del estado de ambos (correcto/alto/bajo).
Ángulo de informe de errores de redundancia | Se informa de errores de redundancia si el ángulo final medido en el transductor de control difiere del valor medido en el transductor de supervisión.
Bloqueo de la herramienta en caso de error de redundancia | Bloquee la herramienta si se detecta un error de redundancia.

Ajustes varios del transductor de ángulo
Parámetro | Descripción
--- | ---
Solicitar ángulo dual | Si se establece, la herramienta conectada debe tener transductores de ángulo duales (sin desactivar) para poder realizar un apriete.
Ángulo de supervisión en trayectoria | Si se establece, los valores del transductor de ángulo de supervisión se incluyen en la trayectoria.

Restricciones de ángulo dual
Parámetro | Descripción
--- | ---
Activar restricción de ángulo doble | Si se establece, la restricción de transductor de ángulo doble está activa.
Diferencia ángulo máximo | El límite para la restricción de la diferencia del ángulo doble.