# TAW - Couple dans la fenêtre d'angle

Outils
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Le dispositif de surveillance vérifie que le couple mesuré dans la Longueur de la fenêtre d'angle se trouve entre les Limites de couple. Si le couple mesuré se trouve en dehors des limites, l'outil s'arrête immédiatement et le programme passe directement à la fin. La Longueur de la fenêtre d’angle commence à l’Angle de départ à partir du point où le couple a dépassé le Couple de déclenchement pour la première fois. Si le Couple de déclenchement n’est pas configuré, alors l’Angle de départ commence au début de la restriction.

Si la fin de la longueur de la fenêtre d'angle n’est pas atteinte, l’état de la restriction est NOK.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple de déclenchement | Doit être >= 0
Angle de départ | Doit être >= 0
Longueur de fenêtre | Doit être > 0
Limite minimale | Doit être >= 0
Limite maximum | Doit être <= Limite minimum