# プログラムの終了 - 168

この信号は、締め付けサイクルが完了したときのトルクレベルを示します。タイマー - プログラム終了タイムアウト - トルクがこのレベルを下回ると開始します。締め付けは、トルクがプログラム終了トルクのレベルを下回ったときに完了し、プログラム終了タイムアウトに達するまでその状態を保ちます。

SoftPLCでの名前 ：PROGRAM_END

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE