# TC - Calibração do Torque

Ferramentas
QST

Essa etapa só é compatível ferramentas de transdutores múltiplos.

A etapa Calibração do Torque funciona a ferramenta com a velocidade especificada no sentido de avanço até ser alcançado o torque-alvo.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Torque-alvo | Deve ser > 0.
Velocidade | Deve ser > 0. Padrão: 60 rpm.
Transdutor | Torque ou Torque 2. Padrão: Torque. Definido como Torque 2 de modo a calibrar o transdutor frontal.
Freio adaptável (Válido somente para um aperto com o Power Focus 6000 Synchronized, um aperto com o Power Focus 8 Synchronized e para o Flex). | Se estiver Ativo, a ferramenta irá parar quando o alvo for atingido. Se estiver Desativado, o programa irá diretamente para a próxima etapa sem parar a ferramenta.