# Luz Vermelha Externa do Seletor de Soquete - 10047

Controla luzes vermelhas quando o seletor de soquete está em modo externo (a forma com que múltiplos dispositivos físicos são mapeados conforme soquetes lógicos é definida pela configuração do recurso do seletor de soquete).

- Byte0 - soquetes lógicos 1-4

- Byte1 - soquetes lógicos 5-8

- Byte2 - soquetes lógicos 9-12

- Byte3 - soquetes lógicos 13-16

- Byte4 - soquetes lógicos 17-20

- Byte5 - soquetes lógicos 21-24

- Byte6 - soquetes lógicos 25-28

- Byte7 - soquetes lógicos 29-32

2 bits por soquete, 00=desligado, 01=piscando, 10=sólida

Nome no SoftPLC: SOCKET_SEL_EXT_RED_LIGHT

Conversor | Tipo de Sinal | Tipo de Valor | Tamanho Mín. [bit] | Tamanho Máx. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Padrão | Estado | uint64 | 1 | 64
SocketLedControlTwoDevices | Estado | uint64 | 1 | 64

Para evitar a duplicidade de sinais, é possível definir Conversores de Valor.

Conversores são usados para suportar mais do que uma representação do mesmo sinal (por exemplo, Status de Ângulo e Torque podem ambos ser representados bit a bit ou como uma caractere de status).

## Dispositivos

- Fieldbus: VERDADEIRO

- Caixa de Luz de Sinalização: FALSO

- E/S Interno: FALSO

- Painel do Operador: FALSO

- Funções da ferramenta: FALSO

- Seletor de ST: FALSO

- Sinalizador tipo coluna Stacklight: FALSO

- Etiqueta do TLS: FALSO

- Expansor de E/S: FALSO