# TRD – Miera a odchýlka momentu (Torque Rate and Deviation)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST IXB

Tento monitor stupňa meria a kontroluje mieru momentu, napr. pomer momentu a uhla. Vypočítaná miera momentu sa kontroluje ak spadá do limitov miery momentu, ktoré definuje Horný limit a Dolný limit.

Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťač momentu | Moment začiatočného bodu uhla.
Začiatočný bod uhla | Keď spúšťač momentu nameria začiatočný bod uhla, spustí sa meranie momentu.
Koncový bod uhla | Moment uhla, kde sa zastaví meranie momentu.
Koncový bod momentu | Moment, kde sa zastaví meranie momentu.
Dolný limit | Najnižší prijateľný moment.
Horný limit | Najvyšší prijateľný moment.
Limit | Musí byť > 0