# PTCA - Ângulo após abertura de rosca

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Esse monitor de etapa mede o ângulo máximo alcançado durante o monitoramento e verifica se o valor encontra-se entre o Limite alto e o Limite baixo.

O nível de Torque é ignorado até o final da Janela de abertura de rosca ser atingido. Depois disso, a medição do ângulo começa logo que o torque medido ficar acima do Torque de acionamento.

Parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Condição de parada | Especifica onde termina a medição do ângulo: Fim Ponto final utilizado: o ângulo ao final do monitor. Pico de Torque Ponto final utilizado: o ângulo no ponto em que o maior torque foi atingido durante o monitor. Desligamento Automático Ponto final utilizado: o ângulo no ponto de desligamento da etapa. Pico Ponto final utilizado: o maior ângulo atingido durante o monitor. | Desligamento Automático
Torque de acionamento | A medição do ângulo começa neste acionamento. Limite mínimo: deve ser >= 0 Limite máximo: deve ser < Torque Máx. da Ferramenta | 0
Limite Baixo | Ângulo mais baixo aceitável. Limite mínimo: deve ser >= 0 Limite máximo: deve ser < 9 999 999 e < Limite Alto | Não definido
Limite Alto | Ângulo mais alto aceitável. Limite mínimo: Deve ser > 0 e > Limite Baixo. Limite máximo: deve ser < 9 999 999 | Não definido
Torque do acionador de rosqueamento | Limite mínimo: deve ser >= 0 Limite máximo: deve ser < Torque Máx. da Ferramenta | Não definido
Janela de ângulo de rosqueamento | Limite mínimo: deve ser >= 0 Limite máximo: deve ser < 9 999 999 | 0

## Valores do Resultado

- Ângulo Medido: o ângulo medido pelo monitor.

Aponte com o mouse e clique na imagem para ver mais informações:
Monitor de Etapa - Ângulo de Pós-rosqueamento

A | Ponto de desligamento automático | E | Limite baixo do ângulo
B | Acionador de torque | F | Limite alto do ângulo
C | Acionador torque rosqueamento | G | Ângulo medido
D | Janela de ângulo de rosqueamento |  |