# 단계 계속 - 10128

단계 계속은 조임 단계 대기를 중비하는 입력 신호입니다.
조임이 대기 유형으로 구성된 조건 신호를 가진 대기 조임 단계에 도달하면 단계 계속 신호의 상승 에지로 인해 시스템(하나 이상의 스핀들)이 해제됩니다.

자세한 정보는, 다음을 참조하세요. 하위 신호 채널 명령 - 10054: 단계 계속.

SoftPLC의 이름: CONTINUE_STEP

신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | ---
이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 거짓

- 내부 I/O: 참

- 작업자 패널: 참

- 공구 기능: 거짓

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 참

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 참