# Gatilhos

Os gatinhos agem como entrada em uma regra. Um gatilho válido é configurado com uma estação virtual e um estado booleano de Entrada/Saída ou sinal do evento. No máximo 10 gatilhos podem ser configurados por regra.

## Condição dos Gatilhos

Se uma regra for ajustada para On(Ligado) ativo,ela se inicia com base no conjunto de condições de gatilhos. As condições de gatilhos disponíveis são:

- IF ALL(Se todos): A regra começa apenas quando todos os gatilhos na regra estejam acionados.

- IF ANY(Se algum): A regra começa quando qualquer gatilho na regra esteja acionado.

Definições | Descrições
--- | ---
Nome | Insira um nome para o gatilho com no máximo 32 caracteres ASCII.
Sinal | Ao selecionar um sinal para um gatilho, escolha entre uma lista de estados booleanos de E/S e sinais de eventos. O sinal selecionado está sempre conectado à estação virtual selecionada.
Virtual Station (Estação virtual) | Selecione uma estação virtual na lista de estações virtuais disponíveis no controlador.
Com base no tipo de sinal de entrada selecionado, o gatilho exibe diferentes opções.
Sinal de estado booleano de entrada/saída selecionado como Sinal no gatilho | Um sinal de estado booleano tem um estado definido quando o sinal é acionado e quando o sinal não é acionado. Para configurar, vá para Operation(Operação) e selecione Equals(Igual a) ou Not Equals(Diferente de) para o estado do sinal, que é True(Verdadeiro) ou False(Falso). O gatilho reage somente quando a condição de estado do sinal é atendida, ou seja, quando o valor do sinal é igual ou diferente do estado definido, que é verdadeiro ou falso. Por exemplo, o gatilho pode ser configurado para reagir apenas quando a ferramenta estiver em execução, através do sinal Tool running(Ferramenta em execução). Para configurar, selecione Tool running(Ferramenta em execução) da lista de sinais e ajuste Operation(Operação) para Equals(Igual a) e estado para True(Verdadeiro).
Sinal de evento booleano de entrada/saída selecionado como Sinal no gatilho | Um sinal de evento booleano possui um único estado quando acionado e permanece nesse estado até ser reiniciado. Quando o sinal de evento é selecionado na lista de sinais, uma opção de reinicialização precisa ser ajustada para o sinal de entrada/saída do Evento. Opções de reinicialização pordem ser selecionadas em Cease(Cessar). As opções de reinicialização disponíveis são: Time(Tempo), Next Tightening(Próximo aperto) e Defined Signal(Sinal Definido). Por exemplo, o gatilho pode ser configurado para ancionar apenas quando o sinal de Tightening OK(Aperto OK) é recebido.