# 脉冲单步拧紧程序

## 旋入

参数名称 | 条件 | 说明 | 默认值
--- | --- | --- | ---
旋入速度 |  | 通过单选按钮选择。 可以在Max（最大）或Manual（手动）间选择旋入速度。 | 最大
旋入速度 | 旋入速度 = 手动 | 规定旋入步骤期间的工具速度。 |
旋入时间限值 |  | 通过快捷菜单选择： Off:（关闭：）Rundown time limits（旋入时间限值）关闭。 从触发器：Rundown time limits（旋入时间限值）On（开启）。一旦按下工具触发器，系统便会开始监控时间并报告是否超出时间限值。 从扭矩：Rundown time limits（旋入时间限值）On（开启）。系统开始根据指定的扭矩值监控时间，并报告是否超出时间限值。 | 关闭
旋入时间监控扭矩 | 旋入时间限值 = 从扭矩开始 | 从 旋入时间限值监控启动时开始的扭矩值。 |
最短时间 | 旋入时间限值 = 开启 | 允许的最小旋入时间。 | 10ms
最长时间 | 旋入时间限值 = 开启 | 允许的最大旋入时间。 | 5000ms
旋入脉冲限值 |  | 通过快捷菜单选择： Off:（关闭：）Rundown pulse limits（旋入脉冲限值）关闭。 从触发器：Rundown pulse limits（旋入脉冲限值）On（开启）。一旦按下工具触发器，系统便会开始监控脉冲并报告是否超出脉冲限值。 从扭矩：Rundown pulse limits（旋入脉冲限值）On（开启）。系统开始根据指定的扭矩值监控脉冲，并报告是否超出脉冲限值。 | 关闭
旋入脉冲监控扭矩 | 旋入脉冲限值 = 从扭矩开始 | 从旋入脉冲限值监控器启动时开始的扭矩值。 | 2.5Nm
脉冲最小值 | 旋入脉冲限值 = 开启 | 达到目标值的最小脉冲数 | 2
脉冲最大值 | 旋入脉冲限值 = 开启 | 达到目标值的最大脉冲数 | 50
旋入完成扭矩 |  | 定义实现贴合并完成旋入时的扭矩值。 | 5Nm

## 拧紧

参数名称 | 条件 | 说明 | 默认值
--- | --- | --- | ---
目标扭矩 |  | 拧紧的最终目标扭矩。 |
脉冲能量 |  | 工具可以在每个脉冲中提供的脉冲能量，在以最大能量百分比形式表示的作用脉冲中提供。 |
剩余扭矩校正系数 |  | 剩余扭矩校正系数这一术语类似于校准，用于调整电气工具测量的动态扭矩和控制工具测量的剩余扭矩。 | 100%
扭矩限值 |  | 通过单选按钮选择。 可以Automatically（自动）或Manually（手动）选择限值 |
最小扭矩 | 扭矩限值 = 手动 | 步骤的最小扭矩。 |
扭矩最大值 | 扭矩限值 = 手动 | 步骤的最大扭矩。 |
时间限值 |  | 通过快捷菜单选择： Off:（关闭：）Time limits（时间限值）关闭。 从旋入完成开始：Time limits（时间限值）On（开启）。在达到 rundown complete（旋入完成）后，系统便会开始监控时间并报告是否超出时间限值。 从扭矩：Time limits（时间限值）On（开启）。系统开始根据指定的扭矩值监控时间，并报告是否超出时间限值。 | 关闭
时间监控扭矩 | 时间限值 = 从扭矩开始 | 从时间限值监控启动时开始的扭矩值。 |
最短时间 | 时间限值 = 开启 | 允许的最小拧紧时间。 | 10ms
最长时间 | 时间限值 = 开启 | 允许的最大拧紧时间。 | 1000ms
脉冲限值 |  | 通过快捷菜单选择： 关闭：无脉冲限值监控。 从旋入完成开始：在达到 Rundown complete torque（旋入完成扭矩）时开始监控并报告脉冲数是否超出限值。 从扭矩：在达到规定的扭矩值时开始监控并报告脉冲数是否超出限值。 | 关闭
最终脉冲监控扭矩 | 脉冲限值 = 从扭矩开始 | 从监控脉冲限值时开始的扭矩值。 |
脉冲最小值 | 脉冲限值 = 开启 | 达到最终目标值的最小脉冲数。 | 2
脉冲最大值 | 脉冲限值 = 开启 | 达到最终目标值的最大脉冲数。 | 50
早期扭矩丢失检测时间 |  | 假设在从旋入到拧紧时扭矩持续增加。套筒滑脱或螺钉头损坏会使扭矩下降。在监控窗口可以发现上述状况。 | 200 毫秒