# TrR - Desserrer pour déclencher le désembectage

Outils
ES STR SL ST SR STB IXB

Cette étape n’est pas prise en charge pour les outils configurés avec un accessoire frontal à engrenage (GFA) de type renvoi d'axe ouvert.

Cette étape s’exécute en sens inverse jusqu'à ce que la gâchette de l'outil soit relâchée (dévisser). Elle ne peut être utilisée que comme dernière étape dans un programme.

Pour les outils STB, cette étape ne s’applique qu’aux programmes de dévissage.

Paramètre | Description
--- | ---
Vitesse | Valeur numérique pour la vitesse de rotation ; en tr/min.
Type de montée en régime | Liste des options où la montée en régime peut être choisie [Dure, Douce, Manuelle]