# PCH - Pulse Count High (Contagem Alta de Pulsos)

Ferramentas
STR IXB

Essa restrição só está disponível para as seguintes ferramentas:

- ETV-STR61-100-13

- ETV-STR61-70-13

- ETV-STR61-50-10

- ITB-P

Antes de usar a restrição Contagem de Pulsos, a licença de Estratégias de Baixa Reação deve ser instalada no controlador.

Esta restrição confere um limite ao número de pulsos, e garante que tais números estejam abaixo do limite de contagem alta de pulsos especificado.
Se o número de pulsos medido for superior ao limite Limite alto de contagem de pulsos, a ferramenta para imediatamente e o programa vai para o próximo ponto de sincronização ou o programa é finalizado.
Se o nível do acionador do torque for definido, a verificação inicia assim que o torque medido ficar acima do nível do acionador do torque.

Ao executar uma etapa de aperto com restrição de etapa de Contagem Alta de Pulsos, utilize o soquete/adaptador PulseDrive necessário.
Se a etapa de aperto for executada sem o soquete/adaptador PulseDrive, todos os apertos serão NOK. O erro de etapa “Soquete/adaptador PulseDrive não detectado” é mostrado quando não há soquete/adaptador PulseDrive.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Limite Alto de Contagem de Pulsos - n+ | Limite alto de contagem de pulsos varia de 1 a 9999999. A caixa de texto Limite Alto de Contagem de Pulsos pode estar vazia.
Acionador de Torque - Tt | Acionador de torque deve ir de 0 até o torque máximo da ferramenta. A caixa de texto Acionador de Torque pode estar vazia.