# YM2 – Dra åt till sträckgräns: Metod 2

Verktyg
QST

I det här steget körs verktyget med specificerad hastighet i framåtriktningen tills sträckgränspunkten avkänns.

Sökningen efter sträckgränspunkten startar när momentet har nått Tt. Genomsnittet för momentet över Af grader beräknas. Denna procedur upprepas N rs gånger.

En referenslutning beräknas med linjär regression över de N rs punkterna. Därefter beräknas nya genomsnittsvärden kontinuerligt över A f grader.

Den verkliga lutningen beräknas med linjär regression över senaste N s genomsnittspunkter. Sträckgränspunkten uppnås när lutningen är mindre än Py % av referenslutningen.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Måste vara > 0.
Filtervinkel | Standard: 1. Måste vara > 0.
Antal prov | Standard: 6. Måste vara >=4.
Antal prov, referens | Standard: 6. Måste vara >=4.
Sträckgränspunkt, procent | Standard: 90 %. Måste vara >20 %.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Broms (Gäller endast för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning, Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Momentutlösare
B | Antal prov, ref
C | Verklig lutning
D | Antal prov
E | Referenslutning
F | Filtervinkel