# 소스 조임

조임 메뉴에 소스 조임 구성 목록이 있습니다. 문제가 되는 가상 스테이션으로 이동해 작업에서 작업 변경을 선택하면 개별 목록을 가상 스테이션으로 연결할 수 있습니다. 그 후, 소스를 작업으로 선택할 수 있습니다. 소스 조임은 특정 조임 프로그램을 식별자 번호와 연결합니다. 식별자 번호가 컨트롤러로 전송되었을 때(외부 디지털 신호로 또는 소켓 선택기가 사용된 경우, 선택기의 해당 소켓을 들어올려서), 연결된 프로그램은 다른 신호가 전송될 때까지(또는 소켓이 선택될 때까지) 계속 실행됩니다. 배치 계수는 없습니다.

소스 조임 목록은 제어 또는 확인 모드에서 설정할 수 있습니다.

제어로 설정할 때, 외부 소스는 조임 프로그램을 선택하기 위해 식별자 번호를 요청합니다. 소켓 선택기의 경우, 식별자 번호는 소켓 선택기의 해당 소켓으로 연결된 후, 소켓을 들어올려 조임 프로그램이 선택됩니다.

확인 모드에서 소켓 선택기는 제어 소스로 사용될 수 없습니다. 이 모드에서, 식별자 번호는 조임 프로그램 및 특정 소켓과 모두 연결됩니다(목록에 있는 추가 열에 표시됨). 식별자 번호가 요청되었을 때(외부 신호에 의해), 해당 소켓은 소켓 선택기에서 안내받고 조임 프로그램은 작업자가 소켓을 들어올렸을 때 활성화됩니다(다른 소켓은 비활성화됩니다). 소켓이 지정되지 않은 경우(예: 소켓 열에서 0으로 설정됨), 조임 프로그램이 바로 활성화되고 소켓 상태가 무시됩니다.

## 제품 필수 튜토리얼

https://www.youtube.com/watch?v=vVAaKtp3O5k

이 섹션에서

- 소스 조임 구성
- 소스 조임 속성