# LED strumento

## I LED dello strumento hanno le seguenti caratteristiche:

- Il LED frontale illumina l'area di lavoro e si può usare per indicare lo stato del risultato per gli utensili supportati.

- Il LED blu è parte dei LED utensile o parte di EHMI o RHMI per gli utensili supportati. Al LED blu si può collegare un segnale in uscita.

- I LED di stato sono composti da un anello rosso, uno giallo e uno verde, o un anello multicolore segmentato su utensili a pistola specifici. Al LED di stato si possono collegare dei segnali in uscita.

- Un indicatore di risultato configura l'accensione dei LED dell'utensile per indicare lo stato dei risultati di serraggio e la durata di questa indicazione sugli utensili supportati.

Un segnale in uscita può essere di tipo evento o stato.

Un segnale di stato rimane attivo per tutto il tempo che il segnale in uscita è attivo.

Un segnale di evento rimane attivo durante l'arco temporale configurato.

## LED blu

Il LED blu si può configurare con un segnale in uscita di evento o di stato. Il segnale di stato viene indicato con una spia fissa.

Configurazione del LED blu

- Selezionare un segnale da connettere al LED blu.

- In alternativa: definire la durata di un segnale di evento.

Il LED blu viene sostituito o affiancato da un indicatore blu su EHMI o RHMI per tipi di utensile specifici.

## Indicatore risultato

L'indicatore risultato configura l'accensione dei LED dell'utensile per indicare lo stato dei risultati di serraggio e la durata dell'indicazione.

La configurazione interessa il LED frontale e il LED indicatore di stato risultato sugli utensili supportati. Ciò include sequenza e durata. Se la sequenza è impostata su Off, l'indicatore di risultato non viene usato neanche se il LED frontale è impostato su On nella vista Configurazione utensile.

Il LED frontale deve essere impostato su On nella vista Configurazione utensile per usare il LED indicatore risultato frontale sugli utensili supportati.

Il LED frontale supporta i colori verde e rosso. Le sequenze che usano il colore giallo non fanno accendere il LED frontale in giallo.

Segnali indicatore risultato
Segnale | Descrizione
--- | ---
OFF | Nessun LED si accende dopo il serraggio, a prescindere dal risultato.
Verde | Quando un'operazione di serraggio è OK, si accende sempre la spia verde.
Rosso:massimo:Giallo:minimo | Se il serraggio è terminato in modo non corretto (NOK); un LED rosso indica che il valore finale è troppo elevato, o un LED giallo indica che il valore è troppo basso. Rosso e giallo possono essere accesi contemporaneamente (per esempio in caso di una coppia troppo alta o un angolo troppo basso).
Rosso:massimo(prio):Giallo:minimo | Se il serraggio è terminato in modo non corretto (NOK); un LED rosso indica che il valore finale è troppo elevato, o un LED giallo indica che il valore è troppo basso. Rosso e giallo non possono essere accesi contemporaneamente. Solo il rosso si accende in caso di valori contemporaneamente troppo alti e bassi.
Rosso:NOK:Giallo:minimo | Un LED rosso indica che il serraggio è terminato in modo non corretto (NOK). Un LED giallo aggiuntivo può indicare se il valore è troppo basso.
Rosso:NOK | Un LED rosso indica che il serraggio è terminato in modo non corretto (NOK). Non è mostrato nessun LED aggiuntivo.

## LED di stato

I LED di stato sono composti da LED di tre colori: rosso, giallo e verde. Ogni spia può essere fissa o lampeggiante. Ciò offre un totale di sei segnali diversi che possono essere collegati ai LED di stato.

Configurazione del LED di stato

- Selezionare un segnale in uscita dal menù scorciatoie per ciascun colore e funzione, fissa o lampeggiante.

- In alternativa: definire la durata di un segnale di evento.

I segnali dei LED di stato e indicazioni risultato non possono essere attivi simultaneamente sull'utensile. Valgono le seguenti condizioni:

- Un LED viene acceso da un segnale configurato solo se non sono in corso serraggi e se il segnale in uscita di controllo è attivato.

- Un LED si spegne quando inizia il serraggio successivo anche se la durata configurata non è stata raggiunta per un segnale di tipo evento, o il segnale in uscita di controllo non è stato disattivato per un segnale di tipo stato.

- Un'indicazione di risultato sui LED di stato viene disattivata se viene eseguito un aggiornamento, attivato o disattivato, a un segnale configurato.

## Durata

La durata determina per quanto tempo l'indicazione risultato rimane accesa dopo il rilascio del grilletto.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Al serraggio successivo | Il LED blu, i LED di stato e l'indicazione risultato rimangono accesi fino all'inizio del serraggio successivo.
Ora | Il LED blu rimane acceso per la durata configurata dopo l'attivazione. I LED di stato rimangono accesi per la durata configurata dopo l'attivazione o fino all'inizio del serraggio successivo. L'indicazione risultato rimane accesa per la durata configurata dopo il rilascio del grilletto o fino all'inizio del serraggio successivo.