# TrR – Desapertar até Liberar Acionador

Ferramentas
ES STR SL ST SR STB IXB

Essa etapa não é compatível com ferramentas configuradas com um Acessório Frontal com Engrenagem (GFA) do tipo boca aberta.

Essa etapa opera na direção de recuo até o acionador da ferramenta ser liberado (desapertar). Pode ser utilizado somente como uma última etapa em um programa.

Em ferramentas STB, essa etapa se aplica somente para programas de desaperto.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Velocidade | Valor numérico da velocidade de rotação, em rpm.
Tipo da rampa de velocidade | Lista de opções em que a rampa de velocidade pode ser escolhida [Rígida, Flexível, Manual]