# 结果报告器

结果报告器使从结果中提取选定产生器的特定值成为可能。结果报告器属于一个步骤，但必须与它们从中读取值的监视器/限制相关联。只能选择与结果报告器位于同一步骤中的监视器或限制。将结果报告器添加到使用拖放的步骤中（与监视器和限制相同）。每个结果报告器负责报告特定的结果值，例如，旋入角、最终扭矩、有效扭矩。

可以将结果报告器绑定到：

- 程序监视器

- 步骤监视器

- 步骤限制

每个结果报告器都定义一个最终值类型：

- 最终角度

- 最终扭矩

- 有效扭矩

- 自攻扭矩

- 当前

- 旋入角度

- 脉冲数量

## 常规参数

参数 | 说明
--- | ---
产生器 | 指定哪个监视器/限制产生该值。
值 | 指定要从选定的产生器显示的值。

限制：

- 只能在属于主路径步骤的监视器/限制或程序监视器/程序限制中添加结果报告器。

- 如果它们的类型不同，则可能存在多个报告器。

- 可能在每个步骤上都存在例如类型的最终角度和程序监视角度的结果报告器。

- 对于那些具有多个结果值的监视器/限制，如果结果报告器的类型不同，则可以添加多个结果报告器。

- 在步骤或程序监视器/限制上可能没有几个相同类型的结果报告器。

- 对于每种可能的最终值类型，仅报告一个结果。

规则：

- 结果项目的内部编号必须与相应结果报告器的内部编号相同。

- 监视/限制结果的内部编号必须与配置中的监视/限制的内部编号相同。

- 步骤结果必须根据执行顺序进行排序。必须首先执行第一步。

结果报告器报告的可能值（如果存在于监视器/限制/步骤中）：

- 监视/限制测量值（浮点数或整数）

- 监视/限制上下限值

- 状态

- 扭矩触发器和角度触发器

- 角度目标和扭矩目标（从步骤中读取）

状态的可能值：

- 低电量

- 确定

- 高

- 其他

- 未设置

目标值不属于任何步骤监视器，因此目标值取自监视器所属的步骤。