# Modalità manuale: 10061

Utilizzato per impostare la stazione virtuale in modalità manuale.

Se il segnale è True (alto), il segnale "101: modalità manuale" è alto.
Se il segnale è False (basso), il segnale "101: modalità manuale" è basso.

Nome in SoftPLC: SET_MANUAL_MODE

Converti | Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Stato | Booleano | 1 | 1
Inverti | Stato | Booleano | 1 | 1

Per evitare la duplicazione dei segnali, è possibile definire i convertitori di valore.

I convertitori consentono di supportare più di una rappresentazione dello stesso segnale (ad esempio, Stato coppia/angolo può essere rappresentato a livello di bit o come carattere di stato).

Informazioni pertinenti

- Modalità manuale: 101

## Dispositivi

- Fieldbus: TRUE

- Casella dell'indicatore: FALSE

- I/O interno: TRUE

- Pannello dell'operatore: TRUE

- Funzioni dello strumento: FALSE

- Selettore ST: FALSE

- Stacklight: TRUE

- Tag TLS: FALSE

- Espansore I/O: TRUE