# Werkzeugdiagnose

Im Bereich Diagnose kann Folgendes ausgeführt werden:

- Sensor Tracking

- Diagnosetests

## Sensor Tracking

Zur Diagnose eines Werkzeugs oder eines Winkel- oder Drehmomentsensors kann eine Sensor-Tracking-Sitzung im Menü Werkzeug gestartet werden. Für Sensor-Tracking-Sitzungen gilt ein Timeout von 20 Minuten. Fünf Minuten vor dem Timeout wird eine Warnung angezeigt, woraufhin die Sitzung verlängert oder beendet werden kann.

Das Sensor-Tracking steht nur für kabelgebundene Werkzeuge zur Verfügung.

Für jedes Werkzeug und jede Steuerung kann jeweils nur eine Sensor-Tracking-Sitzung zur selben Zeit gestartet werden.

Starten einer Sensor-Tracking-Sitzung

1. Wählen Sie im START-Fenster Werkzeug aus.

2. Wählen Sie unter Diagnose Kabelwerkzeug und Sensor-Tracking aus.

3. Aktivieren Sie Sensor-Tracking starten.

4. Es werden Werkzeugwinkel, Drehmoment und Drehzahl angezeigt.

Sensor-Tracking-Informationen
Werkzeugwinkel | Wie weit sich das Werkzeug seit dem Beginn der Sensor-Tracking-Sitzung oder seit dem letzten Reset gedreht hat.
Drehmoment | Anzeige: Der momentane Wert des Drehmoments. Spitzenwert: Der höchste gemessene Drehmomentwert seit dem Beginn der Sensor-Tracking-Sitzung oder seit dem letzten Reset.
Drehzahl | Anzeige: Der momentane Wert der Drehzahl. Spitzenwert: Der höchste gemessene Drehzahlwert seit dem Beginn der Sensor-Tracking-Sitzung oder seit dem letzten Reset.

## Diagnosetests

Um herauszufinden, ob ein Werkzeug korrekt funktioniert, kann ein Diagnosetest für das Werkzeug durchgeführt werden. Die Art des Tests, welcher ausgeführt werden kann, hängt vom verbundenen Werkzeug ab. Es können drei unterschiedliche Testarten durchgeführt werden:

- Automatischer Produktionstest: Es ist keine Aktion seitens des Bedieners erforderlich.

- Manuelle Tests ohne Bestätigung: Der Bediener muss während des Tests einige Aufgaben ausführen.

- Manuelle Tests mit Bestätigung: Der Bediener muss das Werkzeugverhalten überwachen und Feedback zu diesem geben.

Für jedes Werkzeug und jede Steuerung kann jeweils nur ein Diagnosetest zur selben Zeit gestartet werden.

Wenn der Diagnosetest gestartet wird, wird die Sitzung für andere Clients gesperrt. Für Diagnosetests gilt ein Timeout von 20 Minuten. Fünf Minuten vor dem Timeout wird eine Warnung angezeigt, woraufhin die Sitzung verlängert oder beendet werden kann.

Diagnosetest-Informationen
Automatischer Produktionstest | Manueller Test ohne Bestätigung | Manueller Test mit Bestätigung
--- | --- | ---
Shunt-Prüfung des Drehmoment-Messwertgebers Shunt-Prüfung des sekundären Drehmoment-Messwertgebers | Starttaste/Auslöser Sicherheitsstarter Umsteuerring/-schalter oder -taste Schubstart Funktionstaste | Lautsprecher/Summer LEDs

Start einer Diagnosetestsitzung

1. Wählen Sie im START-Fenster Werkzeug aus.

2. Wählen Sie unter Diagnose Kabelwerkzeug und Diagnosetests aus.

3. Aktivieren Sie Diagnosetests.

4. Wählen Sie den Test aus, der ausgeführt werden soll.

5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

   Bei allen Tests werden Ergebnisse mit grüner oder roter Kennzeichnung angezeigt.

   Wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Aktion ausgeführt wird, kommt es zum Timeout des Diagnosetests.

6. Das Ergebnis des Diagnosetests wird bei Abschluss der Testsitzung angezeigt.

   Wenn Sie die Seite Diagnosetest verlassen, verschwindet das Ergebnis!

7. Wählen Sie zum Export eines Testergebnisses die Schaltfläche Exportieren aus.