# Configuração de Boca Aberta

Antes de usar uma ferramenta de boca aberta, confirme se a cabeça da ferramenta e o corpo da ferramenta foram corretamente montados e configurados. Caso contrário, a ferramenta poderá girar na no sentido errado e o batente mecânico na cabeça de boca aberta poderá se danificar.

Após realizar um aperto com uma ferramenta de boca aberta, é possível deixar a ferramenta de boca aberta ficar na posição de abertura novamente por meio da configuração de boca aberta.

Configure as estratégias e configurações de boca aberta por meio da IHM (Interface Homem-Máquina).

A configuração de boca aberta é aplicável somente a ferramentas com fio, ferramentas IXB e ferramentas STB.
A configuração Boca Aberta não é aplicável ao Flex nem ao aperto sincronizado.

## Configuração Boca Aberta

Configurações Boca Aberta
Definições | Descrição
--- | ---
Posicionamento Automático | Após realizar um aperto com uma ferramenta de boca aberta, é possível deixar a ferramenta de boca aberta ficar na posição de abertura novamente automaticamente. Uma tecla de alternância coloca o Posicionamento Automático em Ativo ou Desativado: Ativo: se ativado, após o aperto, quando a ferramenta de boca aberta é erguida, a ferramenta de boca aberta fica na posição de abertura novamente automaticamente. O operador deve manter apertado o gatilho da ferramenta durante todo o processo (aperto + Posicionamento Automático). Se o operador liberar o gatilho da ferramenta antes do Posicionamento Automático ser finalizado, a ferramenta de boca aberta retornará à posição de abertura por meio da Estratégia de Posicionamento selecionada. Desativado: valor padrão. Se desativado, após o aperto, quando a ferramenta de boca aberta é erguida, a ferramenta de boca aberta não ficará na posição de abertura novamente automaticamente. Quando a ferramenta de boca aberta é erguida, o operador deve liberar o gatilho da ferramenta. Para permitir que a ferramenta de boca aberta fique a posição de abertura novamente, o operador deve manter o gatilho da ferramenta apertado novamente durante todo o Posicionamento Automático. O Posicionamento Automático é aplicável somente em programas de aperto de múltiplas etapas. O Posicionamento Automático é aplicável somente a ferramentas com fio e ferramentas IXB.
Estratégia de Posicionamento | Selecione a Estratégia de Posicionamento para permitir que a ferramenta de boca aberta volte para a posição de abertura após o aperto. Avanço: valor padrão. A ferramenta de boca aberta gira em avanço - no mesmo sentido do aperto - para a posição de abertura. Reverso: a ferramenta de boca aberta gira em reverso - no mesmo sentido do aperto - para a posição de abertura. Com Base no Torque em Reverso: a ferramenta de boca aberta vai para a posição de abertura por meio de um giro lento em reverso, o que é realizado aplicando-se o reverso lentamente e monitorando-se o torque. Partida Rápida em Avanço: a ferramenta de boca aberta vai para a posição de abertura o mais rápido possível. Recomendamos usar as estratégias Com Base no Torque em Reverso e Partida Rápida em Avanço para ferramentas de boca aberta com parte frontal giratória. As estratégias Com Base no Torque em Reverso e Partida Rápida em Avanço são aplicáveis somente a ferramentas com fio e ferramentas IXB. Se a Estratégia de Posicionamento das ferramentas STB for Com Base no Torque Reverso ou Partida Rápida em Avanço, a Estratégia de Posicionamento padrão será automaticamente executada. Para Com Base em Torque Reverso, a Estratégia de Posicionamento padrão é Reverso. Para Partida Rápida em Avanço, a Estratégia de Posicionamento padrão és Avançar.
Velocidade de Posicionamento | Velocidade de Posicionamento define a rapidez com que a ferramenta deve chegar à posição de abertura. A Velocidade de Posicionamento é expressa em porcentagem (%) da velocidade máxima da ferramenta de boca aberta. O operador pode inserir um valor de Velocidade de Posicionamento no intervalo de 5% e 100%. Por padrão, a Velocidade de Posicionamento é definida em 38%.